OPZ monitory 19szt Załącznik nr 1

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 23,8”  |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy(maksymalnie) | 5ms (gray to gray) w trybie fast8ms (gray to gray) w trybie normal |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |
| Gama koloru | sRGB 99% |
| Pochylenie monitora | W zakresie 26 stopni |
| Wydłużenie w pionie | Tak, min 120 mm |
| PIVOT | Tak |
| Obrót lewo/prawo | nin. -45/+45 stopni |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą |
| Złącze  | 1x HDMI (v1.4), 1x DisplayPort (v1.2)4 x USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)1 x USB 3.0 upstream |
| Gwarancja | 36 miesięcy producentaCzas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczegoFirma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
| Certyfikaty | ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold dla Polski, Energy Star |